NÁVOD NA ÚDRŽBU POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK

Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná práškovou vypalovací barvou pro použití v interiéru i exteriéru. Nerezové díly schránky jsou lakovány bezbarvým lakem z důvodu aby na materiálu nebyly vidět otisky prstů. Na tyto nerezové díly je možné použít hadřík na který nastříkáte sprej WD-40 a tímto díl vyleštěte. Pro správnou funkci zámku je nutné provádět pravidelné promazání

(např. WD-40) minimálně jednou za půl roku. Postup čištění lakovaných dílů Schránku čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čisticím prostředkem (např. prostředek na mytí nádobí.)

V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění NIKDY nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylen,toluen)